,Watts##ELECTRICAL_WATTAGE##WATTS,Initial Color Temperature##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN,Luminous Flux##Electrical_Luminous_Flux##Lumens,Photometric File Name##OTHER##,Model##OTHER##
XAMU-FT-LED-128-HO-CW,176,5000,17332,XAMU-FT-LED-128-HO-CW-UE.ies,XAMU-FT-LED-128-HO-CW
XAMU-FT-LED-128-HO-NW,176,4000,15787,XAMU-FT-LED-128-HO-NW-UE.ies,XAMU-FT-LED-128-HO-NW
XAMU-FT-LED-128-SS-CW,136,5000,14088,XAMU-FT-LED-128-SS-CW-UE.ies,XAMU-FT-LED-128-SS-CW
XAMU-FT-LED-128-SS-NW,142,4000,13182,XAMU-FT-LED-128-SS-NW-UE.ies,XAMU-FT-LED-128-SS-NW
XAMU-3-LED-128-HO-CW,177,5000,16518,XAMU-3-LED-128-HO-CW.ies,XAMU-3-LED-128-HO-CW
XAMU-3-LED-128-HO-NW,186,4000,15024,XAMU-3-LED-128-HO-NW.ies,XAMU-3-LED-128-HO-NW
XAMU-3-LED-128-SS-CW,136,5000,13460,XAMU-3-LED-128-SS-CW.ies,XAMU-3-LED-128-SS-CW
XAMU-3-LED-128-SS-NW,142,4000,12446,XAMU-3-LED-128-SS-NW.ies,XAMU-3-LED-128-SS-NW
XAMU-5-LED-128-HO-CW,175,5000,14788,XAMU-5-LED-128-HO-CW-UE.IES,XAMU-5-LED-128-HO-CW
XAMU-5-LED-128-HO-NW,176,4000,12543,XAMU-5-LED-128-HO-NW-UE.ies,XAMU-5-LED-128-HO-NW
XAMU-5-LED-128-SS-CW,135,5000,12133,XAMU-5-LED-128-SS-CW-UE.ies,XAMU-5-LED-128-SS-CW
XAMU-5-LED-128-SS-NW,142,4000,11224,XAMU-5-LED-128-SS-NW-UE.ies,XAMU-5-LED-128-SS-NW
